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Datenblatt MINIBAGGER YFE10


Motortyp: Chang Chai/Koop 192FA 498cc 1-Zylinder Diesel
Gesamtmaße: 2600 × 860 × 1480 mm
Betriebsgewicht: 1000 kg

	ABMESSUNGEN DER MASCHINE
	ARBEITSBEREICH (GRABLEISTUNG)

	Gesamtlänge: 2600 mm
	Maximale Grabhöhe: 2580 mm

	Gesamtbreite: 860 mm
	Maximale Ausschütthöhe: 1830 mm

	Gesamthöhe o. Überrollbügel: 1480 mm
	Maximale Grabtiefe: 2000 mm

	Schildbreite (eingezogen/ausgefahren): 860 mm
	Max. senkrechte Grabtiefe: 1600 mm

	
	

	Kettenbreite: 180 mm
	Maximale Reichweite am Boden: 2850 mm

	Kettenlänge: 1200 mm
	

	Bodenfreiheit Plattform: 370 mm
	PLANIERSCHILD-BEREICH

	
	Maximale Schildhubhöhe: 260 mm

	Standardschaufelbreite: 360 mm
	Maximale Schildsenktiefe: 190 mm

	
	



	LEISTUNGSPARAMETER
	AUSSTATTUNGSMERKMALE

	Betriebsgewicht: 1000 kg
	LED-Scheinwerfer

	Schaufelinhalt: 0,022 m³
	Bolzen aus hochfestem Legierungsstahl

	Motormodell: 192FA
	Motorabdeckung hinten

	Hubraum: 498 ccm 
	Komfortable Fußauflage

	Nennleistung: 7,6 kW / 10,3 PS
	Kettenlaufwerkschutz

	Drehgeschwindigkeit Oberwagen: 11 U/min
	Einfaches und präzise direkt Steuerungssystem

	Steigfähigkeit: 25 % (30 °)
	Verschiedenste Anbaugeräte möglich

	Bodendruck: 0,35 kPa
	

	Reißkraft Schaufel: 6,5 kN
	

	Kraftstofftank: 5,5 L
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